Data/hora: 03/06/2024 10:32:05

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 18/12/2002
Data da última atualização: | 18/12/2002
Autoria: | OLIVEIRA, F.A. de; CAMPOS, T.G. da S.; OLIVEIRA, B.C.
Título: | Efeito de tensoes de agua no solo sobre o rendimento do algodoeiro herbaceo.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.34, n.10, p.1905-1911, out. 1999.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Durante dois anos, 1990/91, em solo aluvial, no municipio de Sousa, PB, estudou-se, em condicoes de irrigacao por sulco, o efeito das tensoes de agua no solo a 50, 100, 200, 300, 400 e 600 kPa, na profundidade de 20 cm, sobre o rendimento do algodoeiro herbaceo (Gossypium hirsutum L.r. latifolium Hutch), cv. CNPA-6H. Adotou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso com quatro repeticoes. Os resultados mostraram que houve efeito significativo dos tratamentos sobre a altura da planta, indice de area foliar e rendimento de algodao em rama, mas nao houve efeito sobre os dados de precocidade. A tensao de 200 kPa mostrou-se como o melhor nivel de agua no solo para se efetuar as irrigacoes, uma vez que para as tensoes superiores o rendimento foi significativamente reduzido. O efeito sobre o rendimento foi de natureza quadratica (R2 = 0,893**), o que indica que o rendimento maximo seria atingido irrigando-se a cultura com 52% de esgotamento da agua disponivel no solo.
Palavras-Chave: | Agua disponivel; Algodao; Availabre water; Gossypium hirsurtum; Irrigacao; Irrigation.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (22371-1) - ADP - AP - -- -  -  - 00000252 - DIS