Data/hora: 01/07/2024 11:18:11

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	01/03/2002	
Data da última atualização: 	01/03/2002	
Autoria: 	TIMM, L.C.; OLIVEIRA, J.C.M.de; TOMINAGA, T.T.; CASSARO, F.A.M.; REICHARDT, K.; BACCHI, O.O.S.	
Título: 	Soil hydraulic conductivity measurement on a sloping field.	
Ano de publicação: 	0	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental, v.3, n.2, p.480-482, maio/ago. 1999.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	E apresentada, aqui uma metodologia de campo para a determinacao da condutividade hidraulica de um solo em declive, minimizando o corte de terra para posterior inundacao e redistribuicao da agua. A garantia da ocorrencia de fluxo de agua apenas na vertical, e feita atraves de isolinhas de potencial da agua. A condutividade hidraulica foi determinada pelo metodo do perfil instantaneo e os resultados para os nove tubos de acesso de sonda de neutrons indicaram que uma unica relacao K (0) e suficiente para representar a parcela.	
Palavras-Chave: 	Condutividade hidraulica; Declive; Sonda de neutrons.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (19218-1) - ADP - AP - -- -  -  - S/R - DIS