Data/hora: 03/07/2024 12:14:48

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	09/09/2011	
Data da última atualização: 	09/09/2011	
Autoria: 	GARCIA, R. F.; VALE, W. G. do; OLIVEIRA, M. T. R. de; PEREIRA, E. M.; AMIM, R. T.; BRAGA, T. C.	
Título: 	Influência da velocidade de deslocamento no desempenho de uma semeadora-adubadora de precisão no Norte Fluminense.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	Acta Scientiarum: Agronomy, Maringá, v. 33, n. 3, p. 417-422, jul./set. 2011.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da velocidade de deslocamento no desempenho de uma semeadora-adubadora de precisão. Os ensaios foram realizados em área experimental da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, localizada em Campos dos Goytacazes, RJ. O experimento foi montado em delineamento em blocos casualizados, utilizando duas velocidades de deslocamento, de 2,5 e 4,4 km h-¹, com 16 repetições. Na semeadura, utilizou-se o milho híbrido UENF 506-8, com espaçamento entre linhas de 0,9 m e espaçamento teórico entre sementes de 11 cm. Com o aumento da velocidade de deslocamento, houve aumento na patinagem dos rodados da semeadora, na capacidade de campo efetiva, na profundidade de plantio, na velocidade periférica do disco dosador de sementes e, na ocorrência de duplos. Observou-se decréscimo no número de sementes distribuídas por metro e sementes expostas com o aumento da velocidade de deslocamento. As sementes que não passaram no mecanismo dosador tiveram germinação de 98%, enquanto as que passaram, tanto na velocidade de 2,5 como em 4,4 km h-¹, tiveram germinação de 95,3%, representando redução de 2,7% pelo dano mecânico causado pelo mecanismo dosador de sementes da máquina.	
Palavras-Chave: 	Capacidade de campo; Danos mecânicos; Patinagem; Profundidade de semeadura.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)