Data/hora: 03/07/2024 10:50:50

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	24/05/2010	
Data da última atualização: 	24/05/2010	
Autoria: 	PAPINI, S.; PRISCO, R. de C. B.; LUCHINI, L. C.; SAVOY, V. L. T.; VIEIRA, E.; NAKAGAWA, L. E.	
Título: 	Avaliação da dissipação no ambiente do raticida Brodifacum formulado como bloco parafinado.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Pesticidas: Revista de Ecotoxicologia e Meio Ambiente, Curitiba, v. 19, p. 39-48, jan./dez. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Para o controle químico de roedores na cidade de São Paulo, principalmente ratazanas, são colocados blocos parafinados contendo o ingrediente ativo (i.a.) brodifacum em bueiros sujeitos à ação das intempéries que podem acarretar alterações no i.a. e sua transferência para outros ambientes. Visando verificar essa possibilidade foram montados sistemas experimentais com blocos parafinados, simulando as condições de campo. Também foram colocados 100 blocos em bueiros monitorados semanalmente. Três blocos dos sistemas e dos bueiros foram coletados semanalmente, durante 10 semanas, e analisados por cromatografia a líquido de alta eficiência. Os dados obtidos foram utilizados para a avaliação da dissipação do i.a. Os resultados evidenciaram a estabilidade da molécula sob condições ambientais reais de aplicação, pois 100% do i.a. foram recuperados após a exposição do bloco. Já, nos sistemas experimentais, cerca de 50% dos blocos se soltaram do arame de fixação até a quinta semana de exposição e a recuperação do i.a. diminuiu gradativamente ao longo das 10 semanas de estudo, chegando a 50% da concentração inicial. 	
Palavras-Chave: 	Contaminação ambiental; Hidroxicumarínico; Rodenticida.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)