Data/hora: 29/06/2024 11:03:40

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 30/08/2010
Data da última atualização: | 30/08/2010
Autoria: | DARDENGO, M. C. J. D.; REIS, E. F. dos; PASSOS, R. R.
Título: | Influência da capacidade de campo na taxa de crescimento do cafeeiro conilon.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | Revista Ceres, Viçosa, v. 57, n. 1, p. 42-47, jan./fev. 2010.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da capacidade de campo (CC) na taxa de crescimento do cafeeiro conilon a partir da adoção de três tensões: 0,006 MPa (CC1), 0,010 MPa (CC2) e 0,033 MPa (CC3), em dois tipos de solo (Latossolo Vermelho-Amarelo e Argissolo Vermelho-Amarelo). O experimento foi montado em casa de vegetação no Núcleo de Estudos e de Difusão de Tecnologia em Floresta, Recursos Hídricos e Agricultura Sustentável (NEDTEC), município de Jerônimo Monteiro, Espírito Santo. A espécie vegetal utilizada foi a Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, variedade Robusta Tropical (EMCAPER 8151), cultivada em vaso de 12 litros, por um período de 255 dias. As análises de crescimento foram realizadas 15 dias após o transplantio das mudas e no final do experimento, para determinação de matéria seca total e área foliar. O teor de umidade do solo na capacidade de campo varia com a tensão adotada em sua determinação. As maiores taxas de crescimentos relativo (TCR) e absoluto (TCA) do cafeeiro conilon foram obtidas quando a umidade do solo foi mantida na capacidade de campos determinada na tensão de 0,010 MPa no LVA e de 0,006 MPa no PVA. As menores taxas de crescimento da cultura foram observadas na capacidade de campo determinada na tensão de 0,033 MPa, o que inviabiliza a sua adoção na estimativa da lâmina de irrigação utilizando-se a câmara de pressão de Richards.
Palavras-Chave: | Café; Crescimento vegetal; Umidade do solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)