Data/hora: 03/06/2024 11:08:52

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	20/09/2005	
Data da última atualização: 	20/09/2005	
Autoria: 	RODRIGUES, A.R.F.; PAULETO, E.A.; MANDELLI, F.; VIEIRA, H.J.; BERGAMASCHI, H.; SANTOS, R.dos; IGREJA, S.M.S.da.	
Afiliação: 	Empasc	
Título: 	Determinacao da evapotranspiracao real pelo metodo do balanco hidrico para uma cultura de milho (Zea mays L.).	
Ano de publicação: 	1983	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 3., 1983, Campinas,SP.  Resumos... Campinas, SP: Fundacao Cargill, 1983.	
Páginas: 	p.29-30.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No presente estudo determinou-se a evapotranspiracao real durante todo o clima de uma cultura de milho (Zea mays L.), atraves da metodologia do Balanco Hidrico. A cultura foi instalada em area experimental pertencente ao Departamento de Fisica e Meteorologia da ESLQ/USP e conduzida sem limitacao no suprimento de agua. A soma algebrica dos componentes do Balanco Hidrico (precipitacao (p), irrigacao ( l ), defluvio superficial (R), drenagem profunda (D) e veriacoes do armazenamento de agua no solo (AA) fornece-nos a quantidade de agua perdida pela cultura sob a forma de evapotranspiracao. Os dados referentes a precipitacao foram obtidos no Posta Meteorologico do "campus" da ESALQ, localizado cerca de 100m da area experimental. A irrigacao realizada sempre que necessario, manteve o solo sob condicoes otimas de umidade. O deluvio superficial foi considerado desprezivel para as condicoes locais dada a ausencia de declividade do terreno. Sob este aspecto PEREIRA et alii (1974) confirmam que os erros envolvidos nestes casos podem ser consideradis negligiveis. A drenagem profunda foi estimada a partir da equacao de Darcy, onde sao considerados a condutividade hidraulica (K) -metodo do perfil instantanio - e o gradiente de potencial hidraulico. Para a efetivacao dos calculos considerou-se para o volume de controle do solo, um perfil 135cm de profundidade, suficientemente profundo para conter o sistema radicular das plantas. A variacao de armazenamento de agua no solo (AA) foi obtida pela curva caracteristica elaborada com o axilio das leituras dos tensiometros (15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, e 150 cm) e tambem pela determinacao da umidade do solo (metodo gravimetrico). De posse dos varios componentes do Balanco Hidrico, estimou-se a evapotranspiracao (em intervalo de 7 dias ) para todo o ciclo da cultura.	
Palavras-Chave: 	Balanco hidrico; Evapotranspiracao; Milho.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (40977-1) - UPC - PL - -- - 630.2515 - C749r - 0000.17060 - DIS