Data/hora: 14/06/2024 08:47:28

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 05/12/2008
Data da última atualização: | 05/12/2008
Autoria: | BAUER, F.C.; ALMEIDA, E.de; MARQUES, D.C.; ROSSI, T.; PEREIRA, F.de A.R.
Título: | Deposição de pontas de pulverização AXI 11002 e JA-2 em diferentes condições operacionais.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.6, p.1610-1614, set. 2008.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar a deposição da pulverização das pontas jato plano AXI 11002 e jato cônico vazio JA-2 utilizadas com duas pressões, com e sem a utilização da assistência de ar em cultura da soja. Para isso, foram avaliadas a distribuição de pontas AXI 11002 nas pressões de 300 e 400kPa e de pontas JA-2 nas pressões de 400 e 600kPa, todos com e sem assistência de ar. Os tratamentos foram dispostos em blocos ao acaso, com duas repetições em diferentes estádios da cultura. A calda foi preparada utilizando-se o corante Azul Brilhante (FDC-1) a 0,3% como traçador. As aplicações foram realizadas por meio de um pulverizador hidráulico Modelo Falcon Vortex. Os resultados mostraram que a assistência de ar junto à barra de pulverização, de maneira geral, não influenciou significativamente a deposição total da calda pulverizada na planta, mas proporcionou uma melhor penetração nas porções inferiores das plantas de soja.
Palavras-Chave: | Assistência de ar; Soja; Tecnologia de aplicação.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)