Data/hora: 03/07/2024 12:09:09

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	21/11/2005	
Data da última atualização: 	21/11/2005	
Autoria: 	KAI, E.S.; SILVA,  I. J.O. da; PIEDADE,  S.M.	
Título: 	Avaliacao de diferentes filmes plasticos para cobertura de estufas quanto a passagem de luminosidade.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 11. REUNIAO LATINO AMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, 2, 1999, Florianópolis,SC. Anais...Florianopolis,SC: Epagri, 1999. CD-ROOM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O trabalho teve por objetivo, avaliar a luminosidade em quatro materiais de cobertura para
estufas: 1- Polietileno de baixa densidade (PEBD), 150 micra de espessura; 2- Policloreto de vinil reforçado com fios de polyester , 150 micra (PVC 1); 3- Policloreto de vinil transparente, 100 micra (PVC 2); 4- Policloreto de vinil transparente, 150 micra (PVC 3). Todos os filmes continham aditivos de proteção anti-ultravioleta. Os dados foram coletados durante um período de cinco dias cinco dias de verão, no intervalo de 15 minutos, no período das 8:00 às 17:00 hs. e o material que permitiu maior passagem de luminosidade foi o PVC3, em seguida o PVC2, PVC1 e por último PEBD. A análise dos dados permitiu concluir que a utilização do Policloreto de vinil reforçado com fios de polyester , 150 micra (PVC 1); Policloreto de vinil transparente, 100 micra (PVC 2) e
Policloreto de vinil transparente, 150 micra (PVC 3) como material de cobertura oferece maior transmissividade de luz quando comparadas ao PEBD. A variação de espessura dos filmes plásticos de mesma composição exerce influência à passagem de luz. O material menos espesso de PVC permitiu maior passagem de luz.	
Palavras-Chave: 	Estufa; Luminosidade; Plástico.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (42156-1) - ADD - CD - -- - CD 0012/05 -  - 2005.18557 - DIS