Data/hora: 15/06/2024 15:42:05

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 18/04/2008
Data da última atualização: | 19/05/2011
Autoria: | ALBUQUERQUE, J. A.; ARGENTON, J.; FONTANA, E. C.; COSTA, F. S.; RECH, T. D.
Afiliação: | Epagri
Título: | Propriedades fisicas e quimicas de solos incubados com residuo alcalino da industria de celulose.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Vicosa, v.26, n.4, p.1065-1073, out./dez. 2002
Idioma: | Português

Conteúdo:

A indústria de celulose e papel descarta toneladas de resíduos com
composição química variada. Certos resíduos estão sendo utilizados por
produtores rurais para correção da acidez do solo, pois apresentam hidróxido
em sua composição. Contudo, nenhum critério é adotado para quantificar a
dose a ser utilizada, bem como para sua reaplicação, o que pode acarretar
problemas de dispersão da argila, redução da estabilidade dos agregados e
desbalanço de nutrientes, comprometendo, dessa forma, propriedades físicas e
químicas dos solos. O objetivo deste estudo foi avaliar as propriedades físicas e
químicas de dois solos incubados com resíduo alcalino (dregs) da indústria de
celulose. Foram utilizadas amostras da camada superficial de um Latossolo
Bruno distrófico e de um Cambissolo Húmico alumínico incubadas com doses de
resíduo alcalino equivalentes a 0, 12, 25, 35 e 50 % de carbonato de cálcio necessário
para elevar o pH da camada de 0-20 cm para 6,0. Foram analisados: a estabilidade
de agregados, argila dispersa em água, cátions trocáveis, pH e o ponto de efeito
salino nulo (PESN). O resíduo alcalino reduziu o teor e a saturação por alumínio
e aumentou o pH e os teores de cálcio, magnésio, potássio e sódio trocáveis.
Aumentou o potencial elétrico negativo de ambos os solos, mas reduziu o grau de floculação da argila apenas do Cambissolo Húmico alumínico. Nesse solo, o grau de floculação foi negativamente relacionado com o potencial elétrico negativo (r = -0,93**). A redução do grau de floculação da argila se deve, provavelmente, à maior repulsão das partículas que apresentam carga variável com o pH. A estabilidade dos agregados não foi alterada pela adição do resíduo alcalino.

Palavras-Chave: | Acidez do solo; Floculacao da argila; Poluicao do solo; Propriedade fisico-quimica; Solo.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_1981.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (60985-1) - UPC - AP - -- -  -  -  - DIS