Data/hora: 16/06/2024 08:40:35

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 16/11/2010
Data da última atualização: | 16/11/2010
Autoria: | FURLANI, C. E. A.; CORTEZ, J. W.; TOLEDO, A. de; SILVA, R. P. da; GROTTA, D. C. C.; REIS, G. N. dos.
Título: | Tractor perfomance as a function of speed and seeder?s tire inflation pressure.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | Ciência Rural, Santa Maria, v. 40, n. 8, p. 1726-1731, ago. 2010.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | O desempenho de tratores agrícolas em condições de campo resulta da interação entre pneu e rodado, influenciado pela velocidade de deslocamento. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de um trator agrícola sob diferentes pressões de inflação dos pneus da semeadora (518, 483, and 414kPa) e em duas marchas que proporcionaram velocidades de 3,0 e 6,0km h-¹. O experimento foi realizado no campus de Jaboticabal da Universidade Estadual Paulista (UNESP). O delineamento experimental utilizado foi fatorial inteiramente casualizado (3x2), com quatro repetições. A força de tração foi influenciada pela marcha e pela potência exigida; no entanto, a pressão de inflação do pneu da semeadora não alterou esses parâmetros. Além disso, o consumo de combustível foi influenciado apenas pela marcha do trator. O consumo de energia foi maior com o aumento da velocidade, ocasionada pela mudança de marcha. A velocidade de deslocamento foi maior para a pressão de 518kPa, em razão da menor patinagem da semeadora promovida por essa pressão. A patinagem do trator não foi alterada pelos fatores testados.
Palavras-Chave: | Consumo de combustível; Patinagem; Plantio direto; Semeadura; Trator.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)