Data/hora: 16/06/2024 07:27:01

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 11/03/2002
Data da última atualização: | 11/03/2002
Autoria: | RHEINHEIMER, D. dos S.; SOUZA, R.O. de.
Título: | Condutividade eletrica e a acidificacao de aguas usadas na aplicacao de herbicidas no Rio Grande do Sul.
Ano de publicação: | 2000
Fonte/Imprenta: | Ciencia Rural, Santa Maria, v.30,n.1, p.97-104, 2000.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A qualidade da agua, no que se refere aos teores de argila, materia organica e sais soluveis, pode afetar a eficiencia biologica dos herbicidas. O presente trabalho teve por objetivo determinar a condutividade eletrica, o pH e as curvas de acidificacao de aguas provenientes de pocos artesianos, de arroios e de acudes para a aplicacao de herbicidas no Rio grande do Sul. As aguas foram coletadas nas diferentes regioes produtoras do Estado e analisadas no departamento de solos da Universidade Federal de Santa Maria, RS. As aguas de pocos artesianos apresentaram maior numero de amostras com Ph superior a 7,0, maior necessidade de acido para baixar o seu ph e maior condutividade eletrica (CE) do que  as aguas de arroios e de acudes. Houve correlacao positiva entre a CE da agua e a necessidade de acido para baixar o pH, e nao houve correlacao entre o pH original da agua e a necessidade de acido. A CE estabelece corretamente a necessidade de acido cloridrico para baixar o pH.
Palavras-Chave: | Agua; Herbicida; Qualidade da agua; Sais soluveis.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (20060-1) - ADP - AP - -- -  -  - S/R - DIS