Data/hora: 07/06/2024 08:36:57

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 01/07/2008
Data da última atualização: | 01/07/2008
Autoria: | PINTO, A.P.; MIZUBUTI, I.Y.; RIBEIRO, E.L.de A.; FEY, R.; PALUMBO, G.R.; ALVES, T.C.
Título: | Avaliação da silagem de bagaço de laranja e silagem de milho em diferentes períodos de armazenamento.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v.29, n.4, p.371-377, oct./dec. 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Objetivou-se avaliar alguns parâmetros de qualidade da silagem de bagaço de laranja e silagem de milho em diferentes períodos de armazenamento dos silos. Foram preparados minisilos, com capacidade para 3,6 kg, em delineamento experimental inteiramente casualizado, distribuídos em arranjo fatorial 2 x 6, sendo dois tipos de silagem (bagaço de laranja ou milho) e seis períodos de armazenamento (10, 30, 50, 70, 90 e 110 dias), com três repetições. Determinaram-se as características químicas, parâmetros de fermentação e digestibilidade in vitro (DIV). O teor médio de matéria seca (MS) da silagem de bagaço de laranja (SBL) foi de 26,5%. Apesar de a SBL apresentar maior capacidade tampão do que a silagem de milho (SM), houve maior produção de ácido lático nas SBL. A SBL e SM apresentaram pH de 3,5 e 3,9, respectivamente, com dez dias de ensilagem. A SBL apresentou maior DIV, quando comparado à silagem de milho. Conclui-se que a silagem de bagaço de laranja apresentou bom padrão de fermentação, quando os teores de MS estavam ao redor de 26%, podendo ser utilizada a partir de dez dias de ensilagem. A SBL possui elevada DIV, sendo boa alternativa nos períodos de escassez de alimentos.
Palavras-Chave: | Acido latico; Bagaco de laranja; Capacidade tampao; Composicao quimica; Digestibilidade in vitro; Nitrogenio amoniacal; Parametro de fermentacao; Silagem.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)