Data/hora: 03/06/2024 09:28:19

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 24/11/2023
Data da última atualização: | 24/11/2023
Autoria: | RAMPAZZO, V.; PANDOLFO, C.; BACK, A. J.; GARCEZ, J. G.; BERTUCINI, J. J.; ROSSATO, O. B.
Título: | Técnicas de geoprocessamento aplicadas para planejamento e dimensionamento de terraços.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO, 23., CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 38., 2023, Florianópolis. Resumos... Florianópolis: Epagri, 2023. p. 1104
Idioma: | Português
Conteúdo: | O terraceamento faz parte das práticas conservacionistas do solo e da água preconizadas na agricultura. Como forma de otimizar o dimensionamento dessas estruturas, recentemente a Epagri lançou o aplicativo HidroTerraço 1.0. Uma informação essencial para o dimensionamento no aplicativo é a declividade até então coletada a campo por taqueométria. Com o advento de novas tecnologias de coleta de dados, como o sensoriamento remoto, as informações do perfil topográfico podem ser coletadas e sistematizadas de maneira mais eficiente e precisa. A análise estatística é de extrema importância para avaliação da variabilidade da declividade do terreno, sendo uma informação utilizada em praticamente todas as etapas do cálculo do espaçamento vertical entre terraços. O uso de drones otimiza a avaliação do perfil topográfico de uma determinada área, enquanto facilita o levantamento de dados e agrega precisão à altimetria. O objetivo do trabalho foi usar técnicas de geoprocessamento para estimar as métricas da declividade do terreno. A área de estudo possui 22,5 ha, e fica localizada no município de Caxambu do Sul, SC. As imagens foram obtidas utilizando-se um drone Echar 20C, com câmera de 20mp SONY, voando a 120 m de altitude com sobreposição lateral e frontal de 70%. No software QGIS foram processados os dados do MDS (Modelo Digital de Superfície) que foram adquiridos por drone com resolução espacial de 50 cm. No processamento a área foi dividida em polígonos no sentido de escoamento, em sequência foi gerado um raster de declividade a partir do MDS utilizando o provedor GDAL. O complemento Zonal Statistics foi utilizado para extrair as métricas de declividade por polígonos, incluindo a média. A partir da declividade média de cada faixa, é possível melhorar a estimativa da declividade da área de estudo. Com essa medida, é possível alcançar resultados mais precisos no dimensionamento de terraços através do HidroTerraço 1.0 pela qualificação das variáveis de entrada.
Thesagro: | Dimensionamento de Terraços; Drone; Estatística Zonal; QGIS; Sistemas de Informações Geográficas.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_59371.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (108907-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS