Data/hora: 16/06/2024 07:31:42

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 18/05/2011
Data da última atualização: | 18/05/2011
Autoria: | ROSSO, J. C.; BACK, A. J.
Afiliação: | Epagri
Título: | Necessidade de água para irrigação do arroz no cultivo pré-germinado nas condições climáticas do sul de Santa Catarina.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | In: PEREIRA, L. S.; VICTORIA, F. B.; PAREDES,  P.; GARCIA, M.; PALACIOS, E.; TORRECILLAS, A. Tecnologias para o uso sustentável da água em regadio. Lisboa: Colibri, 2010. p. 94-97.
ISBN: | 9789896890162
Idioma: | Português
Conteúdo: | O balanço hídrico seriado foi simulado para a cultura do arroz irrigado por inundação contínua no sistema de cultivo pré-germinado, nas condições de cultivo do litoral sul de Santa Catarina com objetivo de determinar o consumo de água em seus componentes e estimar a necessidade de irrigação. Foram utilizados dados da série histórica de precipitação pluviométrica diária de Meleiro, SC (latitude 28°49?S, longitude 49°38?W). Para dados de evapotranspiração foram calculados os valores médios qüinqüidiais de evapotranspiração de referência estimada pelo método de Penman-Monteith, com os dados da estação meteorológica de Urussanga, SC (latitude 28°31?S, longitude 49°19?W). A evapotranspiração da cultura do arroz irrigado foi calculada multiplicando-se a evapotranspiração de referência por um coeficiente de cultura Kc, variando de 0,85 na semeadura, atingindo valor de 1,85 na fase de floração e reduzindo para 1,60 na fase de maturação. Para simular a percolação foram consideradas taxas de percolação de 0,0; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 mm.dia-1. O balanço hídrico foi calculado com intervalos diários determinando-se a precipitação efetiva, consumo de água por evapotranspiração, percolação e drenagem. Para a data de plantio de 15/10 com o ciclo de 160 dias consumo total variou de 1170 mm para solo sem perdas por percolação, até e 2034 mm em solos com taxas de percolação de 6,0 mm.dia-1, sendo que a contribuição da evapotranspiração variou de 75 % a 43 %, respectivamente. A precipitação efetiva atende em média, de 51 % a 33% da demanda, sendo o restante fornecido pela irrigação. Os maiores valores de irrigação ocorrem na fase de preparo do solo com vazões variando de 1,0 a 1,2 L.s-1ha-1, conforme a taxa de percolação. Para o período de 160 dias as vazões médias ficam entre 0,44 e 1,0 L.s-1ha-1. Pela freqüência da irrigação observou-se que a vazão mediana de 0,47; 0,60; 0,72; 0,88 e 1,02 L/s/ha, nas diferentes taxas de percolação. Para o nível de probabilidade de 90 %, as vazões foram respectivamente de 0,58; 0,71; 0,85; 0,89 e 1,16 L.s-1ha-1. Esses valores podem ser utilizados nos projetos de irrigação admitindo garantia de atendimento em 90% dos anos.
Palavras-Chave: | arroz; Balanço hídrico; Irrigação.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_1900.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (79293-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS