Data/hora: 01/07/2024 13:49:07

Biblioteca(s): 	Epagri-Chapecó; Epagri-Sede.	
Data corrente: 	19/03/2002	
Data da última atualização: 	27/02/2014	
Autoria: 	SERPA, P.N.	
Afiliação: 	Epagri	
Título: 	Avaliação da madeira de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden, Eucalyptus saligna Smith e Pinus elliottii Engelm para a producao de moveis.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	Vicosa, MG: UFV, 2001.	
Páginas: 	82 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertacao de Mestrado	
Conteúdo: 	SERPA, Pedro Nicolau, M.S. Universidade Federal de Viçosa, julho de 2001. Avaliação da madeira de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden, Eucalyptus saligna Smith e Pinus elliottii Engelm para a produção de móveis. Orientador: Benedito Rocha Vital. Conselheiros: Alexandre Santos Pimenta e Ricardo Marius Della Lucia. No presente trabalho, foi utilizado material coletado de árvores das espécies Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden, Eucalyptus saligna Smith e Pinus elliottii Engelm colhidas no campus da Universidade Federal de Viçosa, MG. Foram abatidas três árvores de cada uma das espécies, com idades aproximadas de 50, 40 e 40 anos, respectivamente. Com o objetivo de avaliar a qualidade da madeira para a produção de móveis, foram determinadas algumas de suas características, bem como suas propriedades físicas e mecânicas. Foram amostradas três toras de cada árvore, sendo uma da base, uma do meio e uma do topo do fuste, visando conhecer o comportamento das propriedades no sentido longitudinal. De cada tora, foi estudada também a variação ocorrida na direção medula-casca. Os resultados mostraram que todas as propriedades físicas e mecânicas variaram dentro da árvore nos sentidos radial e longitudinal. A densidade básica, as resistências à flexão e à compressão aumentaram na direção medula-casca, enquanto a contração volumétrica diminuiu. Portanto, para obtenção de madeiras mais densas, mais estáveis e com maior resistência à flexão e à compressão, é necessária a colheita de árvores mais velhas. Longitudinalmente, a tendência foi a tora da porção média do fuste apresentar valores menores que as da base e do topo, em relação a todas as propriedades analisadas. A resistência da linha de cola e a percentagem de falha na madeira apresentaram poucas diferenças em relação à aderência entre madeira juvenil e entre madeira madura, em todas as posições no fuste. No ensaio de confecção de espiga e furação para espiga, todas as espécies mostraram resultados satisfatórios, sem praticamente a ocorrência de defeitos. Com base nas propriedades estudadas neste trabalho, pode-se considerar que as madeiras de Eucalyptus grandis, Eucalyptus saligna e Pinus elliottii são apropriadas para a fabricação de móveis.	
Palavras-Chave: 	EUCALYPTUS GRANDIS; EUCALYPTUS SALIGNA; FABRICACAO DE MOVEIS; Madeira; MADEIRA SERRADA; MOVEL; PINUS ELLIOTTII; QUALIDADE; SERRARIA.	
Categoria do assunto: 	--
P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_33769.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (18634-1) - UPC - TS - -- - TES 799/02 - SER - 2002.779 - DIS
Epagri-Chapecó - (7749-1) - ADC - TS - -- - TES 478/02 -  - 2002.478 - DIS