Data/hora: 26/06/2024 09:17:07

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 07/05/2009
Data da última atualização: | 07/05/2009
Autoria: | MELLO, C.R. de ; SÁ, M.A.C. de; CURI, N.; MELLO, J.M. de; VIOLA, M.R.; SILVA, A.M. da
Título: | Erosividade mensal e anual da chuva no Estado de Minas Gerais.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 42, n. 4, p. 537-545, abr. 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho objetivou estimar e mapear a erosividade média (EI30) mensal e anual, analisar a distribuição espacial da precipitação, durante o período chuvoso, e identificar zonas similares quanto a EI30 no Estado de Minas Gerais. Foram levantadas séries históricas de precipitação diária de 248 estações climatológicas para estimativa do coeficiente de chuva de Fournier (Rc). Baseado na relação EI30 x Rc, verificada em algumas localidades do Estado, o índice EI30 mensal foi estimado para as 248 estações. A geoestatística foi aplicada no mapeamento dos dados. O Estado de Minas Gerais pôde ser dividido em três zonas, com erosividade anual variando de 5.000 a 12.000 MJ mm ha-1 ano-1: erosividade média-alta, nas regiões central, nordeste e parte da Zona da Mata; alta, no Triângulo Mineiro (extremo da região), e parte do nordeste e sul do Estado; e muito alta, na maior parte do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, noroeste e leste. A erosividade não apresentou relação com a latitude e longitude e foi influenciada por efeitos orográficos e características climáticas de cada região.
Palavras-Chave: | Cartography; Erosão hídrica; Geoestatística; Geostatistic; Mapeamento; Water erosion.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)