Data/hora: 03/07/2024 14:43:49

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	21/07/2009	
Data da última atualização: 	14/08/2009	
Autoria: 	OKINO, E. Y. A.; TEIXEIRA, D. E.; SOUZA, M. R. de; SANTANA, M. A. E. SILVA, C. B. G. da; TOMAZ, R. B.; SOUSA, M. E. de.	
Título: 	Uso das madeiras de seringueira, pinus e cipreste na fabricação de chapas osb.

Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Floresta, Curitiba, PR, v. 39, n. 2,  p. 457-468, abr./jun. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho avaliou as propriedades físicas e mecânicas de chapas de OSB usando madeiras de pinus, de cipreste e da mistura equitativa de dois clones de seringueira. Foram confeccionadas chapas de três camadas, na proporção face/miolo/face, de 1:2:1, massa específica de 0,75 g/cm3 e resinas ureia-formaldeído (UF) e fenol-formaldeído (FF) nas proporções de 5% e 8%, com base na massa seca dos strands, sendo ensaiadas conforme ASTM D 1037 e comparadas com as normas CSA O437.0 e ANSI A.208.1. Os valores das propriedades mecânicas, exceto ligação interna, das chapas de cipreste usando a resina FF superaram as especificações das normas CSA O437.0 (classe O-2) e
ANSI A.208.1, sendo de melhor desempenho a de 8% de adesivo. Em geral, as chapas apresentaram baixa estabilidade dimensional. O aumento no teor de resina levou ao melhor desempenho nas propriedades mecânicas e estabilidade dimensional. As chapas de seringueira apresentaram propriedades mecânicas acima do especificado pelas normas citadas, sendo que na ligação interna apenas aquelas coladas com 8% de FF atendeu à norma CSA O437.0. 
	
Palavras-Chave: 	Fenol-formaldeído; OSB; Propriedade física e mecânica; Ureia-formaldeído.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)