Data/hora: 03/07/2024 13:46:40

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	29/06/2010	
Data da última atualização: 	29/06/2010	
Autoria: 	BALAN, M. G.; ABI-SAAB, O. J. G.; SILVA, C. G. da; RIO, A. do.	
Título: 	Deposição da calda pulverizada por três pontas de pulverização sob diferentes condições meteorológicas.
	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 29, n. 2, p. 293-298,  abr./jun. 2008.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Nas pulverizações agrícolas geralmente é dada muita importância aos produtos fitossanitários e pouca à técnica de aplicação, sendo que as perdas podem ultrapassar 70% do total aplicado. A alta temperatura e a baixa umidade relativa do ar têm importante efeito sobre a pulverização de produtos fitossanitários, causando evaporação mais rápida das gotas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a variação da deposição da calda de pulverização com três tipos de pontas (jato cônico vazio, jato plano e antideriva) nas
diferentes horas do dia. Uma solução salina foi aplicada em copos de PVC, aos quais, foram adicionados água destilada e deionizada, para leitura da condutividade elétrica. De maneira geral as pontas de pulverização de jato plano e antideriva não tiveram a deposição afetada pela variação da temperatura e umidade relativa do ar e não diferiram entre si, mas o mesmo não ocorreu com a ponta de jato cônico vazio onde a variação foi de mais de 100%. Os resultados mostraram que a deposição das gotas produzidas
pela ponta de jato cônico vazio foi significativamente afetada pela variação das condições meteorológicas. 

Palavras-Chave: 	Produto fitossanitário; Tecnologia de aplicação; Temperatura; Umidade relativa.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)