Data/hora: 01/07/2024 14:11:47

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	27/04/2023	
Data da última atualização: 	27/04/2023	
Autoria: 	FELICIDADE, L. P.; SILVA, E.; SILVA, I. C.; GOMES, C. H. A. M.; MELO, C. M. R.; GARBOSSA, L. H. P.; LAPA, K. R.	
Título: 	Estudos de Velocidade de Sedimentação de Biodepósitos de Moluscos Bivalves.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AQUÁTICA, 10., 2023, Florianópolis. Resumos... Florianópolis: Aquabio, 2023.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Pesquisas têm sido realizadas com o intuito de simular o transporte de partículas excretadas provenientes de cultivos aquícolas. No entanto, poucos estudos estão relacionados às características físico-químicas dos biodepósitos destes animais. O objetivo deste estudo foi pesquisar, projetar e construir um equipamento capaz de realizar testes para avaliação das velocidades de sedimentação das partículas de biodepósitos dos moluscos bivalves marinhos. A importância do estudo está na geração de dados que compreendem o efeito da dinâmica da água e destino das partículas. Foi modelado, no software SolidWorks, um protótipo em 3D de coluna de sedimentação com base no modelo encontrado na literatura e na coluna já existente no Laboratório de Moluscos Marinhos (LMM) - UFSC, composta de um cilindro de acrílico, posicionado verticalmente, acoplado à um cone na extremidade inferior, para coleta das amostras. O conjunto possui 2 m de altura e 150 mm de diâmetro, possui 4 torneiras dispostas pela estrutura e é fixado através de abraçadeiras em um suporte de madeira. A pesquisa mostrou que o modelo de coluna de sedimentação UFT-Type é o mais adequado para os sedimentos encontrados na aquicultura (WONG; PIEDRAHITA, 2000). Em que, a metodologia para a avaliação da velocidade de sedimentação consiste em: 1) depositar os biodepósitos na parte superior da coluna preenchida de água filtrada; 2) coletar amostras em tempos pré-determinados; 3) realizar uma análise de turbidez; 4) compilar os dados em gráfico; 5) identificar o pico de turbidez e o tempo médio de sedimentação correspondente e; 6) utilizar a equação relativa à altura da coluna e o tempo médio para obter a velocidade de sedimentação. O protótipo desenvolvido adicionou modificações em relação à coluna já existente para adequá-la à metodologia UFT. Foi acrescentado um sistema homogeneizador anterior à coluna para pré-sedimentar os biodepósitos e diminuir a turbulência ao inserir a amostra na coluna. O diâmetro da coluna foi aumentado para 200 mm, as torneiras laterais foram retiradas e o cone teve suas medidas baseadas no cone Imhoff. Por fim, configurou-se uma estrutura apoiada em 4 vigas de madeira, com flanges como suporte do cilindro e, os demais acessórios metálicos confeccionados em aço inox. O protótipo foi desenvolvido objetivando a durabilidade, atenuar o efeito da capilaridade e a possibilidade de obtenção de dados confiáveis priorizando o custo benefício. Entretanto, é necessário a validação em campo, com o foco principal na aquicultura e na determinação da velocidade de sedimentação de biodepósitos.	
Thesagro: 	desenvolvimento; equipamento; sedimentos.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_57222.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (108215-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS