Data/hora: 03/07/2024 15:43:26

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	31/08/2010	
Data da última atualização: 	31/08/2010	
Autoria: 	MARTIN, S.; SILVA, J. N. da; OLIVEIRA FILHO, D.; DONZELES, S. M. L.; ZANATTA, F. L.; SANTOS, R. R. dos.	
Título: 	Tensão térmica e taxa de reação em um reator para gaseificação de biomassa do tipo concorrente.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Revista Ceres, Viçosa, v. 57, n. 2, p. 168-174, mar./abr. 2010.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A conversão da energia química da biomassa em outras formas de energia pode ser processada de diversas maneiras. Dentre essas, encontra-se a gaseificação, que utiliza reatores para conversão da biomassa em gás combustível. Para o dimensionamento de um gaseificador e seus constituintes, vários fatores devem ser levados em consideração, desde as características do combustível até as reais necessidades de energia térmica liberada. Especificamente no dimensionamento da grelha, alguns índices servem de referência, como a tensão térmica e a taxa de reação. Este trabalho teve como objetivos determinar a taxa de reação e a tensão térmica de uma grelha plana utilizada em um gaseificador bem como comparar os valores obtidos com aqueles recomendados para o dimensionamento de grelhas em fornalhas. Foi utilizado um gaseificador de biomassa de fluxo concorrente de pequena escala, ao qual foi acoplada uma câmara para combustão do gás produzido. O combustível utilizado foi toretes de eucalipto, em pedaços com diâmetro de 4 a 8 cm e comprimento de 10 a 20 cm. Conclui-se que os índices de taxa de reação e tensão térmica encontrados podem ser utilizados como parâmetros para o dimensionamento de grelhas de gaseificadores de leito fixo. 	
Palavras-Chave: 	Gaseificador; Grelha; Taxa de combustão.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)