Data/hora: 23/05/2024 10:36:34

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	07/11/2013	
Data da última atualização: 	07/11/2013	
Autoria: 	SILVEIRA, J. C. M. da; FERNANDES, H. C.; MODOLO, A. J.; SILVA, S. de L. S.; TROGELLO, E.	
Título: 	Demanda energética de uma semeadora-adubadora em diferentes velocidades de deslocamento e rotações do motor.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Revista Ciência Agronômica, v. 44, n. 1, p. 44-52, jan./mar. 2013.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A velocidade de operação do trator influencia diversos aspectos, entre eles o consumo de combustível, a capacidade operacional e a qualidade de semeadura. Este trabalho teve como objetivo avaliar a demanda energética de um conjunto trator-semeadora-adubadora em sistema plantio direto, em função das velocidades de deslocamento e rotações no eixo do motor, na semeadura da cultura do milho. Os 12 tratamentos foram constituídos de quatro velocidades de deslocamento, obtidas em função dos escalonamentos de marchas e de três rotações do motor do trator. Durante a semeadura, monitoraram-se a velocidade de operação, a rotação do motor, a força de tração e o consumo horário de combustível. Os resultados mostraram que o requerimento de potência na barra de tração, média, por linha de semeadura, por profundidade do sulco e por área mobilizada aumentou com o aumento da velocidade de operação do conjunto mecanizado. O consumo horário de combustível foi elevado com o aumento da velocidade de operação e da rotação do motor, sendo menor na rotação do motor de 1.500 rpm	
Palavras-Chave: 	Adubadora; Desempenho operacional; Mecanização; Plantio direto; Rotação do motor; Semeadora.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (94618-1) - ADP - AP - PP -  -  -  - DIS