Data/hora: 01/06/2024 08:11:54

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 25/08/2009
Data da última atualização: | 25/08/2009
Autoria: | TEIXEIRA, A. H. de C.; BASSOI, L. H.; REIS, V. C. da S.; SILVA, T. G. F. da; FERREIRA, M. de N. L.; MAIA, J. L. T.
Título: | Estimativa do consumo hídrico da goiabeira, utilizando estações agrometeorológicas automática e convencional.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 25, n. 3, p. 457-460, dez. 2003.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A Evapotranspiração (ETc) e o coeficiente de cultura (Kc) da goiabeira (Psidium guajava L.) cv. Paluma, aos dois anos e três meses após o plantio e irrigada por microaspersão, foram determinados durante um ciclo de produção, em Petrolina-PE, Brasil. O método da razão de Bowen foi utilizado para a estimativa da evapotranspiração da cultura (ETc), enquanto o Penmam-Monteith foi empregado para a estimativa da evapotranspiração de referência (ETo), com a utilização de duas estações agrometeorológicas, uma automática e outra convencional. A ETc acumulada entre a poda (junho de 2001) e a colhida (dezembro de 2001) foi de 906 mm em 200 dias, correspondendo a um valor médio de 4,53 mais ou menos 0, 68 mm, dia-1. O Kc apresentou valores entre 0, 75 a 0, 93 e de 0,61 a 0,84, quando foram usadas as estações convencional e automática, respectivamente.
Palavras-Chave: | Balanço de energia; Coeficiente de cultura; Evapotranspiração; Goiaba; Psidium guajava.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)