Data/hora: 03/07/2024 10:58:24

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	31/08/2007	
Data da última atualização: 	31/08/2007	
Autoria: 	JACOVINE, L. A. G.; MACHADO, C. C.; SOUZA, A. P.de; LEITE, H. G.	
Título: 	Avaliacao da perda de madeira em cinco subsistemas de colheita florestal.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, MG, v.25, n.4, p.463-470, 2001.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foi avaliada a perda de madeira existente em cinco subsistemas de colheita, empregados por duas empresas florestais que utilizam a madeira para celulose e para chapas de fibras. O sistema utilizado pelas empresase o de toras curtas e os subsistemas sao: 1) Harvester + Forwarder; 2) Slingshot + Forwarder; 3) motosserra + manual; 4) motosserra + Forwarder; e 5) motosserra + guincho. Procurou-se, ainda, identificar a fase do processo em que a perda ocorre e sugerir medidas para diminui-las. As parcelas foram lancadas na area de corte, logo apos a extracao. A perda de madeira foi classificada em cinco tipos: sem desgalhar; quebrada; sem extrair; uso para energia; maior que 6m nos subsistemas 1 e 2; e maior que 3m nos subsistimas 3, 4 e 5. A quantidade de madeira perdida,em m³/ha, para os subsistema 1, 2, 3, 4 e 5, foi de 13,87, 14,29, 18,65, 22,76 e 14,10, respectivamente. Em media, a perda de madeira encontrada para os subsistemas avaliados pode ser considerada alta, o que indica a necessidade de serem tomadas medidas corretivas para reducao desta perda.	
Palavras-Chave: 	Colheita florestal; Perda de madeira; Subsistema de colheita.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (56487-1) - ADD - AP - -- -  -  - 2007.3208 - DIS