Data/hora: 03/07/2024 12:41:31

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	27/11/2007	
Data da última atualização: 	14/01/2008	
Autoria: 	MINETTI, L. J; SOUZA, A. P. de; MACHADO, C. C.; FIEDLER, N. C.; BAETA, F. da C.	
Título: 	Avaliacao dos efeitos do ruido e da vibracao no corte florstal com motosserra.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	Revita Arvore, Vicosa, MG, v.22, n.3, p.325-330, 1998.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho foi desenvolvido com dados levantados em uma empresa de papel e celulose, localizada no Estado de Sao Paulo, e teve por objetivos analizar a influencia do ruido provocado pela motosserra nos operadores e avaliar, subjetivamente, a vibracao do ponto de vista do operador. De acordo com os resultados obtidos, chegou-se as seguintes conclusoes: os niveis medios mais altos de ruidos foram detectados na atividade de toragem, com 102,1 dB (A), e na derrubada, com 101,2dB(A); o operador ficou exposto a tais niveis de ruidos durante 61,1% do tempo total da jornada de trabalho com a motosserra; o Nivel Equivalente de Ruido (Leq) foi 99,7 dB (A), de acordo com as Normas Regulamentadas o periodo maximo em que o operador podera ficar exposto a esse nivel e de 1 hora; o ciclo de trabalho, observado na empresa, nao era compativel com o tempo de exposicao das atividades desenvolvidas; e o percentual de operadores que relataram que a motosserra apresentava problemas em relacao a vibracao excessiva foi de 12%, tendo a totalidade desses ressaltado que essa vibracao prejudicava o trabalho.	
Palavras-Chave: 	Corte florestal; Fator ergonomico; Operador de motosserra.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (57984-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS