Data/hora: 03/07/2024 12:05:41

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	03/06/2011	
Data da última atualização: 	03/06/2011	
Autoria: 	SOUZA, A. P. de; PEREIRA, J. B. A.; SILVA, L. D. B. da; GUERRA, J. G. M.; CARVALHO, D. F. de.	
Título: 	Evapotranspiração, coeficientes de cultivo e eficiência do uso da água da cultura do pimentão em diferentes sistemas de cultivo.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	Acta Scientiarum: Agronomy, Maringá, v. 33, n. 1, p. 15-22, jan./mar. 2011.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi determinar a evapotranspiração real (ETc), os coeficientes de cultivo (kc) e a eficiência do uso da água (EUA) da cultura do pimentão cultivado em plantio direto (PD) e plantio convencional (PC), na condição da baixada fluminense, Estado do Rio de Janeiro. O manejo da irrigação e a quantificação da demanda
evapotranspirométrica foram realizados mediante o cálculo diário do balanço de água no
solo, utilizando-se a técnica da TDR e dados coletados em estação meteorológica
automática. Verificou-se que a ETc acumulada aos 181 dias após transplantio (DAT) foi de 363 e de 335 mm, para PC e PD, respectivamente. Os kc?s encontrados foram de 0,32; 1,18 e 0,77 e de 0,34; 1,05 e 0,86, para os sistemas PC e PD, nas fases de crescimento inicial (0-40 DAT), média (81-120 DAT) e final (181 DAT), respectivamente. Os valores encontrados de kc para a cultura do pimentão para o sistema PC foram semelhantes aos valores preconizados pela FAO, sendo, no entanto, não-recomendados para PD. Considerando-se a lâmina total aplicada (chuva e irrigação), os valores médios de EUA foram de 3,9 e 4,5 kg m-³ para PC e PD, respectivamente.	
Palavras-Chave: 	Capsicum annum L; Manejo de irrigação; Pimentão; Plantio direto.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)