Data/hora: 01/07/2024 11:09:33

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	27/03/2012	
Data da última atualização: 	27/03/2012	
Autoria: 	SATER, O.; SOUZA, N. D. de; OLIVEIRA, E. A. G. de; ELIAS, T. de F.; TAVARES, R.	
Título: 	Estudo comparativo da carbonização de resíduos agrícolas e florestais visando à substituição da lenha no processo de secagem de grãos de café.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	Revista Ceres, Viçosa, v. 58, n. 6, p. 717-722, nov./dez. 2011.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho visou a comparar o potencial energético de resíduos produzidos no beneficiamento de grãos de café (Coffea canephora var. Conilon) e no processo de fresamento da madeira, sugerindo seu uso em substituição ao da lenha de eucalipto, no processo de secagem de grãos de café. O uso destes resíduos agrícola e florestal pode contribuir para a redução de problemas ambientais relacionados com a contaminação do solo, ar e água, devidos a seu descarte inadequado, e para reduzir os custos de produção e, ou, beneficiamento do café. Os subprodutos da destilação seca e o carvão vegetal dessas matérias-primas foram quantificados e comparados. De acordo com os resultados, pôde-se verificar que os resíduos de casca de café proporcionaram uma boa produção de carvão vegetal, visto que seu rendimento gravimétrico em carvão foi estatisticamente superior ao da lenha. Considerando a produtividade e qualidade do carvão vegetal, o melhor resultado foi obtido pela carbonização da casca de café nas temperaturas de 350 ºC a 550 ºC e dos resíduos da fresa de madeira a 550 °C, principalmente, graças aos rendimentos médios em carbono fixo, que, nesses casos, superaram aqueles apresentados pelos carvões derivados de lenha do eucalipto. Em se tratando do poder calorífico superior, verificou-se que os resíduos da fresa de madeira e os resíduos de casca de café poderão ser utilizados para secagem de grãos de café, visto que apresentaram valores de poder calorífico superior (PCS) muito próximo aos de lenha de eucalipto. Graças aos bons rendimentos gravimétricos e rendimentos em carbono fixo, os carvões vegetais derivados dos resíduos produzidos no beneficiamento de grãos de café e no processo de fresamento da madeira apresentaram potencial considerável para serem utilizados como insumo energético.

Palavras-Chave: 	Café; Carvão vegetal; Pirólise; Resíduos lignocelulósicos.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)