Data/hora: 29/06/2024 09:59:38

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 08/06/2010
Data da última atualização: | 09/06/2010
Autoria: | NÄÄS, I. de A.; ROMANINI, C. E. B.; SALGADO, D. D'A.; LIMA, K. A. O.; VALE, M. M. do; LABIGALINI, M. R.; SOUZA, S. R. L. de; MENEZES, A. G.; MOURA, D. J. de.
Título: | Impact of global warming on beef cattle production cost in Brazil.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | Scientia Agricola, Piracicaba, SP, v. 7, n. 1, p. 1-8, jan./fev. 2010.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | O aquecimento global afeta o agronegócio em seus aspectos econômicos. Foi feita previsão daevolução do custo de produção de carne bovina brasileira usando a predição de aquecimento global do IPCC. A metodologia consistiu de duas etapas: (i) o desenvolvimento de modelo fuzzy que estimou o risco de decréscimo da capacidade de pastagens (RP) em função das mudanças no índice pluviométrico total, na temperatura do ar e na extensão da estação de seca; e (ii) o desenvolvimento de um algoritmo para predição do decréscimo da produção em função de um modelo fuzzy de RP que resulte no impacto na produtividade bovina de corte e conseqüente aumento no custo de produção. Foram organizados os dados históricos de fatores ambientais dos municípios importante produção no Cerrado e um conjunto de funções Gaussianas fuzzy foi desenvolvido e três estimativas possíveis (otimista, média e negativa) foram consideradas. O decréscimo na produtividade do gado foi estimado usando as perdas de produção devido ao acréscimo da temperatura bem como da vulnerabilidade da capacidade de pastagem. O estabelecimento dos limites para o cenário do acréscimo do custo de produção usou o número de unidade animal por área de pastagem, a adoção de suplemento de grãos e o cenário de produção futura; e o resultado da função de saída apontou para uma variação do acréscimo do custo de produção de 80% (otimista) até 160% (pessimista). Sob o cenário otimista, o custo total da produção brasileira de carne bovina no Cerrado chega a US$ 2,88 kg-¹, enquanto no cenário pessimista este custo pode atingir US$ 4,16 kg-¹, o que pode comprometer a competitividade internacional do setor.
Palavras-Chave: | Estação seca; Modelagem matemática; Simulação fuzzy; Temperatura ambiente.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)