Data/hora: 08/06/2024 15:52:06

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 06/06/2011
Data da última atualização: | 06/06/2011
Autoria: | LAPA, K. R.; SOUZA, T. S. O.; GARBOSSA, L. H. P.; ZAIAT, M.; FORESTI, E.
Afiliação: | Epagri
Título: | Influência da recirculação da fase aquosa no tratamento de esgoto sanitário utilizando reator anaeróbio, em escala piloto, operado em bateladas seqüenciais com biomassa imobilizada (ASBBR).
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO NACIONAL DE BIOPROCESSOS, 15., 2005, Recife, PE. [Anais...]. Recife, PE: Sinaferm, 2005.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A proposta desta investigação é avaliar a influência do regime de recirculação da fase aquosa no ASBBR, em escala piloto, utilizando como meio suporte espuma de poliuretano no tratamento de esgoto sanitário. Até o momento, três vazões de recirculação e, portanto, três diferentes velocidades ascensionais (Va) já foram aplicadas e os resultados estão sendo discutidos. As conclusões apresentadas são parciais, uma vez que o estudo está previsto para ser concluído após a aplicação das velocidades ascensionais de 10,19 e 12,73 m.h-1. De modo geral, obteve-se o equilíbrio do processo anaeróbio para todas as velocidades ascensionais aplicadas até o momento. Não ocorreu acúmulo de ácidos graxos voláteis e houve geração de alcalinidade a bicarbonato. O modelo cinético modificado de primeira ordem com residual representou bem o comportamento do consumo de matéria orgânica total, com valores de k1ap de 0,73±0,09; 0,72±0,12 e 0,64±0,04 h-1, respectivamente, para Va de 1,27; 3,82 e 7,64 m/h e para matéria orgânica particulada, com valores de k1ap de 0,76±0,12; 0,95±0,06 e 0,92±0,10 h-1, respectivamente, para Va de 1,27; 3,82 e 7,64 m/h.
Palavras-Chave: | Anaeróbio; Reator em batelada; Recirculação.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_3655.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (79949-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS