Data/hora: 23/05/2024 10:19:00

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 28/11/2023
Data da última atualização: | 28/11/2023
Autoria: | RAMOS, J. C.; SPAGNOLLO, E.; SCHMIDT, F.
Título: | Infiltração de água no solo medida com simulador de chuva e infiltrômetro de Cornell.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | Agropecuária catarinense, Florianópolis, v. 36, n. 2, p. 26-28, 2023.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A determinação incorreta da infiltração de água no solo pode superestimar ou subestimar o espaçamento entre terraços em uma lavoura. O presente trabalho objetivou comparar dois equipamentos para determinar o volume infiltrado e a taxa constante de infiltração de água em um Nitossolo. O experimento foi realizado em 2018 com 5 repetições, composto pelos seguintes tratamentos: 1) simulador de chuvas em solo sob plantio direto; 2) simulador de chuvas em solo sob plantio direto após semeadura de feijão; 3) Infiltrômetro de Cornell em solo sob plantio direto; 4) Infiltrômetro de Cornell em solo sob plantio direto após semeadura de feijão. Não foi observada diferença entre os equipamentos e nem efeito da presença de linha de semeadura do solo para a taxa constante de infiltração de água no solo. Para avaliação da lâmina de água infiltrada, ambas as metodologias de simulação de chuvas obtêm os mesmos resultados.
Thesagro: | Espaçamento entre terraços; Manejo do solo; Plantio direto.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_59389.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (108926-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS