Data/hora: 01/06/2024 08:33:38

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 28/04/2010
Data da última atualização: | 24/05/2010
Autoria: | SCHNEIDER, F. M.; BURIOL, G. A.; CARLET,  F.; STRECK, L.; HELDWEIN, A. B.
Título: | Tecnologia para diminuir as temperaturas do ar elevadas no interior de estufas plásticas.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, RS, v. 6, n. 2, p. 285-287, jul./dez. 1998.
Idioma: | Português
Conteúdo: | As temperaturas diurnas no interior das estufas da região são freqüentemente elevadas e prejudiciais ao crescimento vegetal e a saúde dos trabalhadores. Esta pesquisa visa testar e adaptar tecnologia para diminuir as temperaturas diurnas excessivamente altas nas estufas plásticas. Testou-se, inicialmente, a técnica da caiação, que consiste na pulverização na face interna da cobertura plástica de uma mistura de 10% de cal apagada em água, e do sombreamento, colocação de uma malha de sombra com permeabilidade de 70% na altura do pé direito da estufa (2m). O uso destas técnicas possibilitou uma redução média, em torno de 3°C, comparativamente com a estufa plástica testemunha, ambas com cortina de ventilação abertas durante o período diurno. Mesmo com esta redução significativa, as temperaturas no interior da estufa são superiores ao ambiente natural e a faixa ótima de crescimento das culturas cultivadas em estufas.
Palavras-Chave: | Caiação; Estufa plástica; Sombreamento; Temperatura elevada.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)