Data/hora: 18/06/2024 10:25:51

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	30/09/2009	
Data da última atualização: 	30/09/2009	
Autoria: 	RINALDI, P. C. N.; FERNANDES, H. C.; TEIXEIRA, M. M.; CECON, P. R.; VIEIRA, L. B.	
Título: 	Profundidade de adubação e velocidade do conjunto trator-semeadoraadubadora na cultura do feijão.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Revista Ceres, Viçosa, v. 56 n. 3. p. 249-255, maio/jun. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O Brasil se destaca como o maior produtor e consumidor de feijão do mundo. Dessa forma, objetivou-se com este trabalho avaliar o estande final, os componentes da produtividade e a produtividade da cultura do feijão implantada no sistema de plantio direto. Os ensaios foram conduzidos na Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Viçosa, MG. Utilizou-se um esquema fatorial 4 x 2, no delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições. Combinaram-se quatro velocidades de deslocamento, 3, 6, 9 e 11 km h-¹, e duas profundidades de deposição do adubo, 0,05 e 0,10 m. Avaliaram-se o estande final de plantas, número de vagens por planta, número de grãos por vagem, a massa de 100 grãos e produtividade. Verificou-se que a velocidade do conjunto mecanizado influenciou o estande final de plantas, obtendo-se maiores valores com as menores velocidades analisadas. O número de vagens por planta foi afetado apenas pela profundidade de adubação, com melhores resultados quando o conjunto trabalhou na maior profundidade do sulcador para o adubo.	
Palavras-Chave: 	Adubação; Adubadora; Feijão; Máquina agrícola; Mecanização; Produtividade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)