Data/hora: 07/06/2024 10:11:39

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	30/10/2020	
Data da última atualização: 	30/10/2020	
Autoria: 	WAMSER, A. F.; VALMORBIDA, J.; FELTRIM, A. L.	
Título: 	Uso de sensores Irrigás® no manejo autônomo da fertirrigação do tomateiro cultivado em substrato.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE SUBSTRATOS PARA PLANTAS, 12., 2020, On-Line. Resumos... Lages: Udesc, 2020.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A tensiometria gasosa é considerada uma ferramenta precisa na avaliação da tensão de umidade de substratos, em cultivos sem solo de plantas, para dar suporte ao manejo racional da fertirrigação. O objetivo principal deste trabalho foi avaliar tensões de umidade do substrato determinada por sensores Irrigás® no manejo autônomo da fertirrigação do tomateiro do tipo "grape" cultivado sem solo na região de Caçador, SC. O experimento foi realizado em cultivo protegido, na safra 2019/2020, em Caçador, SC. Os tratamentos consistiram em cinco tensões limites de umidade do solo para o início da fertirrigação (3,0; 4,3; 5,6; 6,9; e 8,2 kPa). As soluções nutritivas foram aplicadas em cada fertirrigação a fim de atender a demanda da planta e ultrapassar a capacidade de retenção de umidade do substrato, de modo a proporcionar drenagem inicial de 15% do volume de solução aplicado diariamente. A parcela correspondeu a um saco de cultivo com substrato comercial a base de turfa de esfagno, vermiculita expandida e casca de arroz carbonizada, contendo seis plantas do híbrido de tomate do tipo ?grape? Scooby. O sistema de gotejamento foi composto por gotejadores online antidrenantes e autocompensantes, com vazão de 8 L h-1 por gotejador, sendo um gotejador para cada duas plantas. O plantio das mudas foi realizado no espaçamento entre duas plantas de 0,40 m, totalizando 33.333 plantas hectare-1. O monitoramento da umidade do substrato foi realizado instantaneamente por meio de sensores de tensão Irrigás® ligados, por meio de microtubos de polietileno de baixa densidade de 8 mm de diâmetro, ao controlador eletrônico de irrigação modelo MRI-10/6. Quando a média de tensão dos sensores das seis repetições de cada tratamento apresentou-se inferior à tensão limite estipulada, o controlador de irrigação acionou a respectiva motobomba do tratamento, fertirrigando as plantas até a umidade alcançar a capacidade de retenção do substrato (1 kPa) e promover 15% de drenagem. Foram avaliados a produção de frutos totais, comerciais e descarte (kg planta-1) e o teor de sólidos solúveis (oBrix).	
Palavras-Chave: 	cultivo sem solo; Solanum lycopersicum; tensiometria gasosa.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_47314.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (105094-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS