Data/hora: 01/06/2024 07:46:20

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	18/03/2013	
Data da última atualização: 	04/12/2013	
Autoria: 	SANGOI, L.; SCHMITT, A.; SILVA, P. R. F.; VARGAS, V. P.; ZOLDAN, S. R.; VIEIRA, J.; SOUZA, C. A.; PICCOLI, G. J.	
Título: 	Perfilhamento como característica mitigadora dos prejuízos ocasionados ao milho pela desfolha do colmo principal.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 47, n. 11, p. 1605-1612, nov. 2012.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi verificar se os perfilhos podem mitigar os prejuízos ocasionados pela desfolha do colmo principal em milho. Os experimentos foram implantados em Lages, SC, em 20/10/2006 e 31/10/2008. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com parcelas subdivididas. Na parcela principal, foram testados dois destinos dos perfilhos: manutenção até a colheita e remoção quando o colmo principal apresentava nove folhas expandidas (V9). Nas subparcelas, avaliaram-se quatro épocas de desfolha do colmo principal: V9, V15 (quinze folhas expandidas), VT (pendoamento) e folhas preservadas até a colheita. Avaliou-se o híbrido P30F53, à densidade de 55 mil plantas por hectare. Determinaram-se: a produtividade total, a do colmo principal e a dos perfilhos. As desfolhas realizadas em V15 e VT diminuíram a produtividade, em comparação ao tratamento sem desfolha, independentemente do destino dos perfilhos. Quando o milho foi desfolhado em V15 e VT, a produtividade total das parcelas em que os perfilhos foram mantidos foi maior do que daquelas em que eles foram removidos. Isto indica que os perfilhos foram benéficos ao colmo principal do milho, quando houve restrições à produção de carboidrato oriundas da perda de área foliar próximo do florescimento.	
Palavras-Chave: 	Milho.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (92133-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS