Data/hora: 29/06/2024 10:06:06

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 24/04/2014
Data da última atualização: | 24/04/2014
Autoria: | SILVA, M. A. S.; VELINI, E. D.; PALLADINI, L. A.; TOFOLI, G. R.; NEGRISOLI, E.; CAVENAGHI, A. L.
Título: | Depósito da calda de aplicação de herbicidas no solo e em plantas de tiririca (Cyperus rotundus) em função da velocidade de deslocamento e ângulo de incidência do jato de pulverização.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DA CIÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS, 23., 2002, Gramado, RS. Resumos... Londrina, PR: SBCPD/Embrapa Clima Temperado, 2002. p. 648.
ISBN: | 85-85941-11-1
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com o objetivo de estudar os depósitos de soluções do corante FDC-1 (simulando herbicidas) em plantas de tiririca em função da velocidade deslocamento e da inclinação da ponta de pulverização.Utilizou-se população artificial com 600 plantulas por m², com em média cinco folhas por planta. Foram estudados os efeitos das velocidades de 1,6; 3,2; 4,6; e 6,0 km/h. No primeiro trabalho utilizou-se a ponta XR Teejet 110.02VS numa altura de de 50 cm, aplicando-se 387, 194, 135 e 103 L/ha, respectivamente. O segundo trabalho foi realizado com volumes de 202, 194, 213 e 204 L/ha, com pontas XR Teejet 110.01 VS,XR Teejet 110.02 VS, XR Teejet 110.03 VS, XR Teejet 110.04 VS. No terceiro testou-se a XR Teejet 110.02 VS, com inclinação das pontas para frente e para trás de: -90º, -75º, -60º, -45º, -30º, -15º, 0º, +15º,+30º, +45º, +60º, +75º, +90º. Os resultados mostraram que a velocidade pouco alteraram os depósitos do traçante. Os maiores depósitos nas plantas foram obtidos com as inclinações de +15º ou +30º. As perdas para o solo oscilaram entre 40 e 69% para os tratamentos estudados.
Palavras-Chave: | angulo de inclinação barra; pulverização; traçador; volume de calda.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (95697-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS