Data/hora: 01/07/2024 14:48:55

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	19/04/2005	
Data da última atualização: 	19/04/2005	
Autoria: 	ASSIS, F.N.de; VERONA, L.A.F.	
Afiliação: 	Empasc	
Título: 	Consumo de agua e coeficiente de cultura do sorgo.	
Ano de publicação: 	1991	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.26, n.5, p.665-670, maio 1991.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O consumo de agua, assumido como sendo igual a Evapotranspiracao Maxima (ETm) e o Coeficiente de Cultura (Kc) do sorgo sacarino foram estimados com base nas medidas de Etm realizadas em evapotraspirometro de nivel de agua constante e da Evapotranspiracao de Referencia (Rto) calculada pelos metodos de Pennam, Classe A e Radiacao. A ETm no ciclo de 130 dias foi da ordem de 460 mm. Os valores de Kc, correspondentes aos estagios iniciais do desenvolvimento da cultura e aos valores maximos, foram semelhantes aos recomendados pela FAO. No final do ciclo os valores estimados de Kc foram superiores aos da FAO  em cerca de 30%.  Foi  observada estreita correlacao entre a ETm (mm/dia) e o Indice de Area Foliar (IAF) da cultura. A eficiencia de uso de agua foi da ordem de 56,7 Mg/ha/dia.	
Palavras-Chave: 	Evapotranspiracao; Indice de Area Foliar; Sorghum bicolor; Sorgo sacarino; Uso da agua.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (36071-1) - UPC - AP - -- -  -  - 0000.13111 - DIS