Data/hora: 06/06/2024 09:43:45

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 09/03/2010
Data da última atualização: | 09/03/2010
Autoria: | CONTE, O. ; LEVIEN, R.; TREIN, C. R.; XAVIER, A. A. P.; DEBIASI, H.
Título: | Demanda de tração, mobilização de solo na linha de semeadura e rendimento da soja, em plantio direto.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília,  v. 44, n. 10, p. 1254-1261, out. 2009.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre a força de tração (FT) na haste sulcadora de adubo e o volume de solo mobilizado na linha de semeadura em função da quantidade de resíduos, do tráfego de rodados de trator e da profundidade de sulcamento, e sua influência sobre a performance agronômica da soja. Os tratamentos englobaram seis doses de resíduos culturais (DR), duas profundidades de trabalho das hastes sulcadoras (PT) e duas condições de tráfego - com e sem tráfego de rodados de trator -, em blocos ao acaso e parcelas subsubdivididas. Os tratamentos foram aplicados com e sem irrigação, em Argissolo Vermelho, sob plantio direto. As diferentes PT e condições de tráfego influenciaram significativamente a FT. Independentemente da condição de irrigação, as DR não influenciaram a produtividade de grãos e a massa seca da parte aérea da soja. Sem irrigação, a produtividade da soja aumentou em 180 kg ha-1 quando a PT passou de 0,064 para 0,10 m, o que demonstra que a aplicação do fertilizante a profundidades maiores é uma prática viável para diminuir os efeitos da seca sobre a cultura.
Palavras-Chave: | Doses de resíduo; Força de tração; Plantio direto; Precision seeders; Semeadora de precisão; Soja.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)