Data/hora: 24/04/2024 14:00:34

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	17/10/2011	
Data da última atualização: 	17/10/2011	
Autoria: 	OLIVEIRA, J. L. R.; HENN, A.; BACK, A. J.	
Afiliação: 	Epagri	
Título: 	Determinação dos tempos de amostragem de sedimentos em suspensão com equipamento acústico doppler e molinete hidrométrico: programa HidroSedimentos.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS DOS PAÍSES DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA, 10., 2011, Porto de Galinhas, PE. Anais... Recife, PE: Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos, 2011.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O uso de equipamentos acústicos com tecnologias Doppler apresentam algumas vantagens em relação a medição de vazão com molinetes hidrométricos. No entanto, quando se necessita coletar amostras para determinação de sedimentos em suspensão, os equipamentos acústicos Dopller não fornecem diretamente os dados de velocidade e profundidade para serem utilizados nos cálculos de tempo de amostragem. Este trabalho apresenta e discute um programa computacional (HidroSedimentos) para utilizar medições de vazão realizadas com equipamentos acústicos Doppler nos cálculos dos tempos de coleta de sedimentos em suspensão, e que também pode ser utilizado para medições com molinetes hidrométricos. Para a avaliação dos tempos de amostragem, coleta e análise da concentração de sedimentos, as medições foram realizadas simultaneamente com os dois equipamentos (medidor acústico Doppler e molinete hidrométrico), sob as mesmas condições hidráulicas de escoamento do rio. O programa esta estruturado em dez telas, que envolvem a leitura dos dados, configuração do sistema, com definição do método de coleta de sedimentos, tipo de amostrador e bico utilizado. Foram discutidos o perfil de velocidade e apresentada a sugestão de calcular a velocidade média de 'k' verticais adjacentes. Os autores sugerem a utilização do método do igual incremento de descarga (IID) na definição das amostras, porém apresentam também a opção para o método do igual incremento de largura (IIL). Também são disponibilizados opções para calcular o tempo mínimo e máximo de uma única vertical, permitindo maior flexibilidade ao usuário. São comparadas ainda as concentração de sedimentos obtidos das medições de vazão realizadas pelos equipamentos utilizados.	
Palavras-Chave: 	Hidrologia; Hidrossedimentologia; Recurso hídrico.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_9973.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (84386-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS