Data/hora: 07/05/2024 07:55:08

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	06/09/2019	
Data da última atualização: 	06/09/2019	
Autoria: 	CARVALHO, M.W.M.; HICKEL, E. R.; BERTOLDI, B.; KNABBEN, G. C.; NOVAES, Y. R.	
Título: 	LÂMPADA DE LEDS INTELIGENTE É CRIADA PARA USO EM ARMADILHAS LUMINOSAS.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 11., 2019, Balneário Camboriú. Resumos... Itajaí: Sosbai/Epagri, 2019.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A substituição da lâmpada fluorescente de luz negra, usada em armadilhas luminosas, é
premente, tendo em vista às exigências técnicas para tornar essas armadilhas autônomas. Dado o
consumo energético, são necessários uma bateria automotiva de 12V 70Ah, um painel solar
fotovoltaico de 60W e um controlador de carga, para alimentar o conjunto lâmpada/reator. Assim,
um protótipo de lâmpada de LEDs inteligente foi desenvolvido no Laboratório Célula de Pesquisa
em Microrredes de Energias Alternativas e Renováveis da UDESC/Joinville e testado em lavoura de
arroz irrigado na Estação Experimental da Epagri em Itajaí. Esse produto objetivou unificar os componentes
 do sistema num único encapsulamento, possibilitando reduzir as necessidades de geração e armazenamento de energia, sem perder a atratividade aos insetos em armadilhas luminosas.
Na lâmpada de LEDs inteligente foram usados LEDs de potência, dois em cada face triangular
da lâmpada, resultando em 3,13W de consumo. Adotou-se a proporção 1:1 de LEDs UV (400nm) e
azul (460nm). O protótipo opera a 12V, requerendo apenas uma bateria de 7Ah e um painel solar
fotovoltaico de 30W. Um circuito eletrônico e um software de controle foram integrados à lâmpada, para desempenhar cinco funções: (i) monitorar e controlar a carga e descarga da bateria,
protegendo-a contra sobre-tensão; (ii) regular a corrente nos LEDs, para manter a intensidade luminosa; (iii) identificar noite e dia, acendendo e apagando a lâmpada automaticamente; (iv) contar o tempo de iluminação, fixado em 8h após o acendimento; e (v) apresentar ao usuário informações sobre o estado de funcionamento do sistema por meio de LEDs sinalizadores.
Na safra de arroz irrigado de 2017/18 a lâmpada foi instalada em uma armadilha luminosa
?Sonne?, sendo a coleta de insetos comparada com uma armadilha convencional, equipada com a
lâmpada fluorescente de luz negra. A armadilha ?Sonne? capturou mais indivíduos (p&#61539;² = 0,001),
nos mesmos intervalos de tempo (pF=0,50), demonstrando a viabilidade técnica de emprego da lâmpada de LEDs inteligente em armadilhas luminosas.	
Palavras-Chave: 	armadilha; manejo de pragas; monitoramento; Oryza sativa.	
Categoria do assunto: 	O Insetos e Entomologia	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_43232.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (103870-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS