Data/hora: 03/05/2024 11:05:17

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 18/05/2011
Data da última atualização: | 18/05/2011
Autoria: | BACK, A. J.
Afiliação: | Epagri
Título: | Programa de computador para os trabalhos de campo de medição de descarga líquida e sólida.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: PRODUÇÃO de sedimentos e seus impactos ambientais, sociais eeconômicos. Campo Grande: Oeste, 2009. p. 159-178.
ISBN: | 9788588523586
Idioma: | Português
Conteúdo: | O método convencional para a determinação de sedimentos em suspensão é a amostragem por integração vertical, que requer a realização prévia da medição de vazão e velocidade. Os cálculos para a determinação dos tempos de amostragem envolvem o preenchimento de extensas planilhas. Neste sentido, a utilização de um software permite obter, de forma rápida e segura, os dados necessários para a amostragem. O software Hidromolinetes, permite realizar os cálculos de vazão medida a partir do método do molinete hidrométrico, de acordo com os critérios usuais na hidrometria, possibilitando ao usuário configurar e alterar esses critérios. Calcula também os tempos de amostragem das coletas de sedimentos em suspensão baseado na integração vertical, tanto para o método da igual incremento de largura como igual incremento de descarga.
Palavras-Chave: | Hidrometria; Sedimento; Vazão.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_1905.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (79304-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS