Data/hora: 01/06/2024 15:09:40

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 10/10/2011
Data da última atualização: | 10/10/2011
Autoria: | GUSMÃO, M. C.; ARAUJO, I. S.; BELLI FILHO, P.; DALMAGO, A.; OLIVEIRA, P. A. V.
Afiliação: | Epagri
Título: | Diagnóstico da produção de biogas em reatores anaeróbicos no tratamento de dejetos de suínos em Santa Catarina.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL, 31., 2008, Santiago, Chile. Anais... Santiago, Chile: AIDIS, 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

As emissões de metano a partir da geração de dejetos animais têm contribuído para o aumento dos gases de efeito estufa. O uso dos dejetos se torna uma oportunidade viável para a geração de energia a partir do biogás. A utilização de biodigestores além de reduzir a carga orgânica dos dejetos animais, diminui a poluição atmosférica através do armazenamento dos gases. Possibilitando, posteriormente, a geração de eletricidade evitando-se assim a emissão de metano. Neste trabalho avaliou-se a composição e a
quantidade produzida de biogás em 10 reatores anaeróbios utilizados no tratamento de dejetos de animais no município de Concórdia, Santa Catarina, Brasil. Além da análise do biogás, avaliou-se o afluente e efluente de cada biodigestor em termos de pH, Eh, T, DQO e SV. A composição do biogás na maioria dos casos variou entre 29,1 a 38,3% para a concentração do CO2 e entre 61,3 a 70,5% para o CH4. A produção média de biogás registrada na maioria dos biodigestores variou entre 6,2 a 7,8 m3/h, exceto em 3
propriedades, que se observaram valores menores de vazão entre 2,5 a 4,6m3/h. A eficiência de remoção de DQO, na maioria dos biodigestores satisfatória, com uma média de 71%. Em relação aos SV, a eficiência de remoção nos biodigestores apresentou valores entre 69% a 96%. Concluiu-se que utilização de reatores anaeróbios nos sistemas de tratamento dos dejetos de suínos, além de removerem a matéria orgânica e os
sólidos existentes nos dejetos brutos, possibilitam a formação do biogás com qualidade e com a possibilidade real de sua utilização para geração de energia. Com este tipo de tratamento minimiza-se o impacto causado pela libertação dos gases de efeito estufa na atmosfera, beneficiando tanto o proprietário como o meio ambiente.

Palavras-Chave: | Biogas; Dejeto; Digestao anaerobia; Metano; Suino.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_8176.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (84219-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS