Data/hora: 09/05/2024 15:40:58

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	20/05/2010	
Data da última atualização: 	24/05/2010	
Autoria: 	BARRETO, C. V. G.; SAKAI, E.; ARRUDA, F. B.; PIRES, R. C. de M. SILVA, E. A. da.	
Título: 	Efeito da profundidade e espaçamento de instalação de gotejadores no potencial hídrico das folhas de cafeeiro em solo argiloso.
	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Coffee Science, Lavras, v. 4, n. 2, p. 114-125, jul./dez. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o desempenho de diferentes configurações de instalação de gotejadores, monitorando-se o potencial de água em cafeeiros (Coffeea arabica L.). Foram implementados 6 tratamentos de irrigação por gotejamento, combinando dois espaçamentos entre emissores, de 0,50 e de 0,80 m, sendo os tubo gotejadores instalados na superfície do solo (0) e na subsuperfície, a 0,10 e a 0,20 m de profundidade, respectivamente T1 (50 - 0), T2 (50-10), T3 (50 - 20), T4 (80 - 0), T5 (80 - 10) e T6 (80 - 20). Para medição do potencial hídrico foliar na alvorada e ao longo de dias selecionados, foi utilizada bomba de Scholander. Pelos resultados, verificou-se que os tratamentos com gotejadores na superfície resultam em menor potencial hídrico foliar no período da antemanhã. Notou-se que o tratamento que proporcionou maior potencial hídrico foliar ao cafeeiro foi o T2. Nos tratamentos T4, T5 e T6, que tinham maior espaçamento entre emissores, foi observado maior estresse hídrico que os demais, especialmente no período de suspensão das irrigações (25/6 a 14/9).  	
Palavras-Chave: 	Coffea arabica L; Coffea canephora; Gotejamento; Irrigação; Potencial de água.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)