Data/hora: 13/05/2024 09:58:23

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 16/10/2015
Data da última atualização: | 16/10/2015
Autoria: | BACK, A. J.
Título: | ATUALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES IDF DE FLORIANÓPOLIS (SC) COM DADOS DO PERÍODO DE 1985 A 2012.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 28., 2015, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ABES, 2015. p. 1-6.
Idioma: | Português
Conteúdo: | As equações IDF são muito utilizadas na estimativa da chuva intensa para obras de drenagem superficial, e preferencialmente devem ser obtidas com base nos registros de longas séries de dados pluviográficos. Este trabalho teve como objetivo analisar as relações Intensidade-Duração-Frequência de chuvas intensas bem como estabelecer equações IDF atualizadas para Florianópolis, SC. Foram analisados os pluviogramas da Estação Meteorológica de Florianópolis, SC (latitude 27o35? S, longitude 48o34? W e altitude 1,83 m) pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), relativo ao período de 1985 a 2012. Os pluviogramas foram digitalizados e foram determinadas as séries de máximas anuais de precipitação com duração de 5 a 1440 minutos. Utilizando-se a distribuição de Extremos Tipo I foram estimadas as chuvas máximas com duração de 5 a 1440 minutos e período de retorno de 2 a 100 anos. Observou-se que a relação entre precipitação máxima de 24 horas e a precipitação máxima de 1 dia varia de acordo com a hora da leitura, e varia também com o período de retorno. Para as leituras da chuva diária realizada as 09 horas essa relação média é de 1,25, sendo que os menores valores das relações foram observadas para o horários das 15 às 18 horas. A relação entre a precipitação com duração de 1 horas e a precipitação de 24 horas observada em Florianópolis apresentou valores significativamente inferiores ao valor indicado pela Cetesb. As relações entre as precipitações com duração inferior a 30 minutos e a precipitação de 30 minutos observada em Florianópolis apresentaram valores semelhantes aos indicados pela Cetesb. Foram ajustadas duas equações IDF permitem obter estimativa de chuva intensas com e período de retorno de 2 a 100 anos para Florianópolis. Para durações entre 5 min e 120 min os coeficientes foram K = 230,8; m = 0,1634, b = 0; n = 0,3940. Para durações entre 120 e 1440 minutos os coeficientes ajustados são K = 421,2; m = 0,1735, b =0; n = 0,550.
Palavras-Chave: | chuvas intensas; drenagem; Precipitação; relação IDF.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_36860.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (99533-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS