Data/hora: 01/06/2024 12:57:10

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 30/12/2021
Data da última atualização: | 30/12/2021
Autoria: | BACK, A. J.
Título: | Duração do período seco como critério para dimensionamento de reservatório de água da chuva.
Ano de publicação: | 2021
Fonte/Imprenta: | CIVILTEC - Revista Técnico-Científica de Engenharia Civil, Criciuma, v. 2, n. 2, p. 20-23, 2021.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O dimensionamento do volume de reservatório ou cisterna é um dos pontos mais importante para a definição da viabilidade técnica e econômica do projeto de captação da água da chuva. Um dos critérios indicados é baseado na duração máxima do período de dias  secos consecutivos. Este estudo teve como objetivo analisar a série histórica de chuva da estação pluviométricas de Meleiro, SC para estabelecer a duração do período seco a ser usado no dimensionamento dos reservatório de água da chuva. Foram usados os dados do período de 1943 a 2020 e estabelecidas as duração máximas anais de períodos com chuva inferior a 2,0 e 5,0 mm. Com a distribuição de Gumbel-Chow foram estimadas  as durações máximas dos períodos secos com períodos de retorno de 2 a 100 anos. Observou-se que a duração do período máximo anual com chuvas inferiores a 2mm tem média de 23,2 dias, e para o limite de 5,0mma duração média é de 29 dias. Adotando o limite de 2,0 mm para considerar o período seco e o período de retorno de 5 anos conclui-se que o reservatório deve ser dimensionado para um período de 30 dias sem chuva.
Palavras-Chave: | agua pluvial; cisterna; estiagem.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_50575.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (106624-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS