Data/hora: 01/06/2024 15:07:51

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 20/05/2010
Data da última atualização: | 24/05/2010
Autoria: | BARRETO, C. V. G.; SAKAI, E.; ARRUDA, F. B.; PIRES, R. C. de M. SILVA, E. A. da.
Título: | Efeito da profundidade e espaçamento de instalação de gotejadores no potencial hídrico das folhas de cafeeiro em solo argiloso.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | Coffee Science, Lavras, v. 4, n. 2, p. 114-125, jul./dez. 2009.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o desempenho de diferentes configurações de instalação de gotejadores, monitorando-se o potencial de água em cafeeiros (Coffeea arabica L.). Foram implementados 6 tratamentos de irrigação por gotejamento, combinando dois espaçamentos entre emissores, de 0,50 e de 0,80 m, sendo os tubo gotejadores instalados na superfície do solo (0) e na subsuperfície, a 0,10 e a 0,20 m de profundidade, respectivamente T1 (50 - 0), T2 (50-10), T3 (50 - 20), T4 (80 - 0), T5 (80 - 10) e T6 (80 - 20). Para medição do potencial hídrico foliar na alvorada e ao longo de dias selecionados, foi utilizada bomba de Scholander. Pelos resultados, verificou-se que os tratamentos com gotejadores na superfície resultam em menor potencial hídrico foliar no período da antemanhã. Notou-se que o tratamento que proporcionou maior potencial hídrico foliar ao cafeeiro foi o T2. Nos tratamentos T4, T5 e T6, que tinham maior espaçamento entre emissores, foi observado maior estresse hídrico que os demais, especialmente no período de suspensão das irrigações (25/6 a 14/9).
Palavras-Chave: | Coffea arabica L; Coffea canephora; Gotejamento; Irrigação; Potencial de água.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)