Data/hora: 01/06/2024 15:05:18

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	10/12/2020	
Data da última atualização: 	10/12/2020	
Autoria: 	AMARALI, L. K.; CADORIN, S. B.; BACK, A. J.; SZYMANSK, F. D.; CORSEUIL, C. W.	
Título: 	Estimation of soil loss by the USLE model in a mountain basin in the south of Santa Catarina state, Brazil.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, Santa Maria, v. 24, n. e20, p. 1-23, 2020.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	A erosão hídrica é um fator de degradação do solo que é desencadeado pelo impacto das gotas de chuvas originadas por precipitações intensas, desagregando o solo, seguido pelo carreamento das partículas pelo escoamento superficial. No processo de erosão, além de perdas de solos, ocorre carreamento de nutrientes, fertilizantes, defensivos agrícolas e, dessa forma, ocorrem os processos de assoreamento dos cursos d?água e poluição dos recursos hídricos. A erosão pode gerar grande impacto na produção agrícola, quando não são realizadas técnicas de uso e manejo do solo. Nesses aspectos, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a perda de solos na bacia hidrográfica do rio Malacara, que é uma sub-bacia da bacia do rio Mampituba, caracterizada por um relevo contrastante, com grandes altitudes nas escarpas da Serra Geral e a planície de inundação. O método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa foi aplicação da Equação Universal de Perda de Solo (USLE). A estimativa da perda de solo pela USLE requer os fatores: erosividade da chuva (R), erodibilidade do solo (K), comprimento da vertente (L), declividade da vertente (S), uso e manejo do solo (C) e práticas conservacionistas (P). A erosividade da chuva estimada foi de 5.754,2 MJ mm ha-1 h-1 ano-1. A erodibilidade foi determinada para os solos presentes na bacia, destacando um elevado valor para o Gleissolos. O fator topográfico (LS) apresentou valores de 0 a maiores que 20, que corresponde ao potencial de escoamento superficial baixo a muito alto. A planície de inundação apresentou taxas de escoamento superficial menores, enquanto os locais próximos aos vales encaixados, no cânion Malacara, o potencial de escoamento superficial variou de alto a muito alto. Os fatores de uso e manejo do solo e de práticas conservacionistas (CP) obtiveram valor máximo de 0,404, correspondente ao solo exposto, a segunda classe mais representativa foi áreas agrícolas, com valor 0,145. A perda de solo na bacia hidrográfica do rio Malacara, variou de 0 a mais de 200 t ha-1 ano-1, onde 87,38% da área apresenta um grau de erosão laminar normal a ligeiro e, apenas 2,94% da área possui um alto ou muito alto grau de erosão. Adicionalmente, devido às características de relevo, solos pouco profundos, precipitações intensas nas bacias montanhosas, conhecer e compreender as perdas de solo por erosão é de extrema relevância para o adequado gerenciamento de recursos hídricos de bacias hidrográficas.	
Palavras-Chave: 	Bacia montanhosa; Erosão hídrica; SIG.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_48111.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (105423-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS