Data/hora: 14/05/2024 09:13:13

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 02/05/2011
Data da última atualização: | 02/05/2011
Autoria: | VEIGA, M.; D'AGOSTINI, L. R.
Afiliação: | Epagri
Título: | Despejo textil no solo: características físico-químicas do percolado em condições de fluxo máximo em coluna de solo.
Ano de publicação: | 1984
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS, 4., 1984, Taubaté. Anais... Taubaté: Universidade de Taubaté, 1984. p. 107-107.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O descarte de efluentes industriais sem seu devido tratamento tem comprometido sobremaneira os mananciais de água, bem como o equilíbrio do meio. O objetivo do trabalho foi avaliar as variações nas características físico-químicas do percolado de uma coluna de solo de 300 cm de comprimento, colocada em inclinação de 45º em relação ao solo, após aplicação de efluente de indústria textil na extremidade superior. As coletas foram realizadas em mangueiras instaladas aos 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200 e 250cm do início da coluna. Observou-se que o pH, turbidez e concentração de Na, K e Cu foram inferiores aos encontrados no resíduo textil, diferença que aumentou com o comprimento da coluna, o que pode ser atribuído ao poder tampão do solo. Por outro lado, os teores de Fe e Mn aumentaram no percolado, atingindo teores elevados, podendo ser explicado principalmente pelo desenvolvimento de um ambiente de redução na coluna a partir da saturação da mesma.
Palavras-Chave: | Atributo químico; Redução; Residuo textil; Solo; Turbidez.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_1621.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (78776-1) - UPC - PL - -- -  -  -  - DIS