Data/hora: 13/05/2024 12:56:24

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	28/11/2005	
Data da última atualização: 	28/11/2005	
Autoria: 	GRODZKI, L.; DIAS, N.L. C ; CARAMORI, P.	
Título: 	Psicrometro ventilado para medidas micrometeorologicas de campo.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 11. REUNIAO LATINO AMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, 2, 1999, Florianópolis,SC. Anais...Florianopolis,SC: Epagri, 1999. CD-ROOM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Desenvolveu-se um psicrômetro simples de ventilação forçada, para medidas
micrometeorológicas de campo. O psicrômetro foi construído em tubo de PVC branco com diâmetro de 5 cm, utilizando-se um microventilador de computador (?cooler?), para forçar a ventilação nos termopares de cobre-constantã, usados como sensores. O tempo de resposta do sensor umedecido foi medido em laboratório através de um Datalogger 21 X da Campbell Scientifc, utilizando-se uma fonte de alimentação variável, obtendo-se estabilização de resposta a partir de 40 segundos, para as diferentes tensões. Os resultados indicam que o psicrômetro pode ser alimentado com acumulador elétrico
(bateria) de 12 Volts, por vários dias no campo, pois o consumo previsto é de 0,08 A.	
Palavras-Chave: 	Medida meteorologica; Psicometro.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (42363-1) - ADD - CD - -- - CD 0012/05 -  - 2005.18500 - DIS