Data/hora: 25/05/2024 07:44:31

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 17/02/2009
Data da última atualização: | 17/02/2009
Autoria: | BEUTLER, A.N.; CENTURION, J.F.; SILVA, A.P.da; CENTURION, M.A.P.da C.; LEONEL, C.L.; FREDDI, O.da S.
Título: | Soil compaction by machine traffic and least limiting water range related to soybean yield.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.43, n.11, p.1591-1600, nov. 2008.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | O estudo objetivou a avaliação do efeito do tráfego de máquinas sobre a compactação do solo, e a avaliação do intervalo hídrico ótimo e sua relação com a produtividade de cultivares de soja, durante dois anos, em Latossolo Vermelho. Os seis tratamentos foram relativos a passadas de trator (peso de 11 Mg) pelo mesmo local: T0, sem compactação; T1*, 1; T1, 1; T2, 2; T4, 4 e T6, 6. No tratamento T1*, a compactação foi realizada quando o solo estava seco, em 2003/2004, e com um trator mais leve - de 4 Mg - em 2004/2005. No primeiro ano, a soja [Glycine max (L.) Merr.] cultivar IAC Foscarim 31 foi cultivada sem irrigação e, no segundo ano, as cultivares IAC Foscarim 31 e MG/BR 46 (Conquista) foram cultivadas sem e com irrigação. O tráfego de máquinas compactou o solo e reduziu a produtividade de soja, a partir da resistência à penetração de 1,64 a 2,35 MPa e da densidade do solo de 1,50 a 1,53 Mg m-3. A densidade do solo a partir da qual a produtividade de soja decresceu foi menor do que a densidade do solo crítica, obtida no intervalo hídrico ótimo (LLWR =/0).
Palavras-Chave: | Glicine max; Manejo do solo; Qualidade física do solo; Soja.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)