Data/hora: 09/05/2024 09:07:14

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 29/03/2023
Data da última atualização: | 29/03/2023
Autoria: | BACK, A. J.; SOUSA, G. S.; GALATTO, S. L.; PEREIRA, J. R.
Título: | Equação de chuvas intensas de longa duração para Blumenau, Santa Catarina.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE DESASTRES, 3., 2023, Niterói, RJ. Anais... Porto Alegre: ABRH, 2023. p. 1-4.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os eventos extremos de chuva são responsáveis por problemas de deslizamentos, alagamentos, cheias, causando problemas de drenagem urbana e rural. s. Nas áreas rurais as chuvas intensas, além dos problemas de drenagem, causam problemas de erosão do solo. Para diminuir os impactos dos eventos extremos de chuva são projetadas obras hidráulicas como canais, bueiros, reservatório e barragens. No dimensionamento dessas obras há necessidade de conhecer as características da chuva a ser usada no projeto, como altura, duração e frequência (IDF), que podem ser expressas por meio das equações IDF. Existem muitos estudos sobre chuvas intensas com duração diária ou de chuvas com duração inferior a 24 h.Para projetos que envolvem grandes bacias, ou em estudos de drenagem agrícola, muitas vezes é necessário considerar a frequência de chuvas de grande. Da mesma forma, estudos sobre riscos de deslizamentos podem requerer dados de chuva acumulada em vários dias. A equação de chuvas intensas de longa duração pode ser usada na modelagem matemática para eventos extremos e simulação hidrológica de eventos em grandes bacias. Este estudo tem como objetivo ajustar a equação IDF para obter a estimativa da chuva intensa com longa duração de Blumenau, SC. Foram usadas as estimativas das chuvas máximas com duração de 24 a 240 horas e período de retorno de 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 e 1000 anos de Blumenau (código 02649007) a partir do programa HidroChuSC2.0. Essas alturas foram convertidas em intensidades, e dessa forma, foi ajustada uma equação para estimar a intensidade da chuva. Para avaliar a precisão da estimativa foram calculados os índices erro padrão de estimativa (EP), coeficiente Nash-Sutcliffe (NS), índice de concordância (d), erro médio percentual (PBIAS), erro médio absoluto (MAE) e coeficiente de determinação (R²).A  equação de chuvas intensas obtidas permite estimar a intensidade da chuva (mm h-1); para  período de retorno de 5 a  1000 anos e duração da chuva de 24 a 240 horas . O erro padrão (EP) da equação ajustada é de 0,061 mm h-1 sendo que valores de EP iguais a zero indicam um perfeito ajuste dos dados. O coeficiente NS foi de 0,9735. Com a equação foram corrigidas inconsistências observadas em que chuvas de menor duração apresentavam valores superiores a chuva com maior duração e mesmo período de retorno.
Thesagro: | drenagem; eventos extremos; hidrologia.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_56750.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (108151-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS