Data/hora: 20/05/2024 14:35:03

Biblioteca(s): | Epagri-Sede.
Data corrente: | 27/04/2023
Data da última atualização: | 27/04/2023
Autoria: | GARBOSSA, L. H. P.; FRANZ, G. A. S.; NEVES, R.; LAPA, K. R.
Título: | Desenvolvimento de modelo operacional hidrodinâmico e de qualidade de água da baía da Ilha de Santa Catarina.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AQUÁTICA, 10., 2023, Florianópolis. Resumos... Florianópolis : Aquabio, 2023.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A geração de dados sobre a qualidade de água em regiões produtoras de moluscos bivalves é de fundamental importância para o planejamento e manejo da produção. Contudo, para além da geração de dados, a geração de informações e a análise da capacidade suporte do ambiente em dados embasados é fundamental. Para isso é possível dispor de modelos preditivos com capacidade para calcular a interação entre diversas forçantes ambientais como correntes marinhas, eventos hidrometeorológicos e de contaminação dos corpos hídricos que desaguam no mar. O trabalho aqui apresentado é uma das etapas de um esforço em conjunto para disponibilizar modelo hidrodinâmico operacional capaz de fornecer previsão das condições da Baía da Ilha de Santa Catarina (BISC) com três dias de antecedência, assim como dispor de uma base de dados de resultados para ser usada no planejamento e tomada de decisão na aquicultura da região. O modelo numérico usado foi o MOHID seguindo metodologia semelhante à descrita anteriormente por Franz et al. (2016). Sua aplicação operacional depende de uma série de dados de entrada como correntes e maré provenientes de modelos globais FES2014 e CMEMS. A partir dos resultados do modelo pai, o modelo refinado da BISC e entorno é executado para o qual são fornecidos  dados provenientes de diversas fontes, entre elas dados meteorológicos de modelos de previsão de tempo WRF e GFS, vazão dos principais rios obtidos do Geoglows e de estimativas de modelos chuva-vazão para pequenas bacias e características físico-químicas e microbiológicas estimadas a partir de diversos estudos pretéritos extrapolados para todas as bacias hidrográficas que deságuam na BISC. Os resultados preliminares demostraram que a aplicação desenvolvida e estruturada como sistema de modelagem operacional tem grande potencial de prever além dos parâmetros físicos como nível do mar na costa os valores de parâmetros físico-químicos de importância para a aquicultura como valores de nitrogênio, temperatura, oxigênio dissolvido e de contaminação microbiológica em qualquer ponto da BISC. Atualmente está em andamento um projeto de coleta de dados de clorofila, oxigênio dissolvido e fitoplanctons medido como carbono orgânico total com o objetivo de gerar dados suficientes para a validação do modelo de qualidade de água.
Thesagro: | água; bivalves; hidrodinâmica; qualidade.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_57220.pdf
Registro original: | Epagri-Sede (Epagri-Sede)
Exemplares: | Epagri-Sede - (108213-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS